<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="31.75" y1="67.945" x2="46.99" y2="67.945" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="46.99" y1="67.945" x2="46.99" y2="16.51" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="46.99" y1="16.51" x2="31.75" y2="16.51" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="31.75" y1="16.51" x2="31.75" y2="67.945" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="94.8" y1="3.8" x2="94.8" y2="73.7" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="-13.8" y1="73.7" x2="-13.8" y2="2.6" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="-13.8" y1="73.7" x2="94.8" y2="73.7" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="-13.8" y1="2.6" x2="94.8" y2="2.6" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="94.8" y1="2.6" x2="94.8" y2="3.8" width="0.254" layer="20"/>
<text>+12V</text>
<text>HF-IN</text>
<text>RX-Byp1</text>
<text>RX-Byp2</text>
<text>HF-OUT</text>
<text>U02-SDR   DJ0ABR</text>
<text>100W-PA V1.2</text>
<text>PTT</text>
<text>+12V</text>
<hole x="-10.65" y="5.75" drill="3.2"/>
<hole x="91.65" y="5.75" drill="3.2"/>
<hole x="91.65" y="70.8" drill="3.2"/>
<hole x="-10.65" y="70.8" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="km">
<packages>
<package name="THICKPIN">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="MINIPOTI">
</package>
<package name="MELF">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0414/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0414, grid 15 mm</description>
</package>
<package name="E5-13">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 13 mm</description>
</package>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C1210">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="km_HF">
<packages>
<package name="DL_29X29_PA_OUT">
</package>
<package name="RD100HHF1">
</package>
<package name="DL_25X19_ANZ">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOD80C">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<packages>
<package name="FINDER-30.22">
<description>&lt;b&gt;30 Series - Subminiature DIL relays 2 A&lt;/b&gt; Finder&lt;p&gt;
Source: http://www.farnell.com/datasheets/87634.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="TR1" library="km_HF" package="DL_25X19_ANZ" value="BN43-3312">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="R1206" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R1206" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="R1206" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="R1206" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T3" library="km_HF" package="RD100HHF1" value="RD100HHF1"/>
<element name="T4" library="km_HF" package="RD100HHF1" value="RD100HHF1"/>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/7" value="100/2W">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/7" value="100/2W">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C025-025X050" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="C025-025X050" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="rcl" package="C1206" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="rcl" package="C1206" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="rcl" package="C1206" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="rcl" package="C1206" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="rcl" package="C1206" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="rcl" package="C1206" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TR2" library="km_HF" package="DL_29X29_PA_OUT" value="2x0.5Wdg : 5Wdg">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="km" package="THICKPIN" value="+12V"/>
<element name="C33" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C34" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="rcl" package="C1206" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="rcl" package="C1206" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="rcl" package="C1206" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="rcl" package="C1206" value="680p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="km" package="THICKPIN" value="OUT"/>
<element name="K1" library="relay" package="FINDER-30.22" value="FINDER-30.22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="JP4" library="km" package="THICKPIN" value="RX-Byp2"/>
<element name="C14" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D8" library="diode" package="SOD80C" value="ZF5,6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="rcl" package="R1206" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="km" package="MINIPOTI" value="5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D7" library="diode" package="SOD80C" value="ZF5,6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="R1206" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="km" package="MINIPOTI" value="5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C35" library="rcl" package="C1210" value="10u/50">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C36" library="rcl" package="C1210" value="10u/50">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C37" library="rcl" package="E5-13" value="1000u/25">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="km" package="SOT23" value="IRLML 2803">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R1206" value="220k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R1206" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="km" package="SOT23" value="IRLML 2803">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="km" package="THICKPIN" value="PTT"/>
<element name="D2" library="km" package="MELF" value="1N4001">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="SOD80C" value="ZF5,6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X03" value="PTT Pol.">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value="68p/Glimmer">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C025-025X050" value="56p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0414/15" value="56/2W">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0414/15" value="56/2W">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C32" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="km" package="THICKPIN" value="IN"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C1206" value="10u/25">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="diode" package="SOD80C" value="ZF15">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="diode" package="SOD80C" value="ZF15">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="diode" package="SOD80C" value="ZF15">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="diode" package="SOD80C" value="ZF15">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K2" library="relay" package="FINDER-30.22" value="FINDER-30.22">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="JP7" library="km" package="THICKPIN" value="RX-Byp1"/>
<element name="R22" library="rcl" package="0207/7" value="100/2W"/>
<element name="R23" library="rcl" package="0207/7" value="100/2W"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="TR1" pad="P2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="TR1" pad="SM"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="GND@1"/>
<contactref element="T4" pad="GND@1"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="-"/>
<contactref element="TR1" pad="P1"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="TR2" pad="P2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="K2" pad="22"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="TR1" pad="S1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="TR1" pad="S2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="G"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="T4" pad="G"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="D"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="TR2" pad="S1"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="T4" pad="D"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="TR2" pad="S2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="K1" pad="14"/>
<contactref element="TR2" pad="P1"/>
<contactref element="K1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="11"/>
<contactref element="K1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="K1" pad="12"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="3"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="D8" pad="C"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="K2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="A2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="K2" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="C37" pad="+"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="TR2" pad="SM"/>
<contactref element="K2" pad="24"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="A1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="A1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="K2" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
