<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="79.5" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="99.5" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="99.5" y1="79.5" x2="87.5" y2="79.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="87.5" y1="79.5" x2="87.5" y2="59.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="87.5" y1="59.5" x2="62" y2="59.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="62" y1="59.5" x2="62" y2="79.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="62" y1="79.5" x2="32" y2="79.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="32" y1="79.5" x2="32" y2="59.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="32" y1="59.5" x2="19" y2="59.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="19" y1="59.5" x2="19" y2="79.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="19" y1="79.5" x2="0" y2="79.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="99.5" y1="79.5" x2="99.5" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<text>U02-SDR</text>
<text>10W-PA</text>
<text>V2.0</text>
<text>DJ0ABR</text>
<text>PTT</text>
<text>TXDB</text>
<text>GND</text>
<text>BYP1</text>
<text>HFIN</text>
<text>BYP2</text>
<text>HFOUT</text>
<text>HFIN</text>
<text>GND</text>
<text>BYP1</text>
<text>PTT</text>
<text>TXDB</text>
<text>HFOUT</text>
<text>BYP2</text>
<text>TR3</text>
<text>TR1</text>
<text>1.4</text>
<hole x="95.5" y="75.5" drill="3.2"/>
<hole x="59" y="75.5" drill="3.2"/>
<hole x="35" y="75.5" drill="3.2"/>
<hole x="3.365" y="74.23" drill="3.2"/>
<hole x="28" y="4" drill="3.2"/>
<hole x="95.5" y="36" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="km_HF">
<packages>
<package name="DOPPELLOCH_7X6">
</package>
<package name="TO200_SRCMITTTE_PINS">
</package>
<package name="DOPPELLOCH_14X13_MIT_ANZAPFUNG">
</package>
<package name="DL_25X19_ANZ">
</package>
</packages>
</library>
<library name="km">
<packages>
<package name="THICKPIN">
</package>
<package name="MINIPOTI">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E2,5-7">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 7 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E5-13">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 13 mm</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="0207/2V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 2.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="DO41Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<packages>
<package name="FINDER-30.22">
<description>&lt;b&gt;30 Series - Subminiature DIL relays 2 A&lt;/b&gt; Finder&lt;p&gt;
Source: http://www.farnell.com/datasheets/87634.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-small-signal">
<packages>
<package name="SOT54E">
<description>&lt;b&gt;SOT-54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="TR3" library="km_HF" package="DOPPELLOCH_7X6" value="BN73-2402 7:3Wnd"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0204/7" value="33">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="0204/7" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C050-025X075" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="rcl" package="C050-025X075" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO41Z10" value="ZF5,6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0204/7" value="1R5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="0204/7" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C050-025X075" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C050-025X075" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0204/7" value="270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0204/7" value="18">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0204/7" value="270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="km_HF" package="TO200_SRCMITTTE_PINS" value="RD06HHF1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="E2,5-7" value="22u/16">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TR1" library="km_HF" package="DOPPELLOCH_14X13_MIT_ANZAPFUNG" value="BN73-202 8:(2+2) Wdg">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="km" package="THICKPIN" value="HF in"/>
<element name="JP5" library="km" package="THICKPIN" value="+Ub (12-15V)"/>
<element name="Q2" library="km_HF" package="TO200_SRCMITTTE_PINS" value="RD16HHF1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="km_HF" package="TO200_SRCMITTTE_PINS" value="RD16HHF1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C050-025X075" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0204/7" value="1R5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0204/7" value="1R5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="0204/7" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="rcl" package="C050-025X075" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="rcl" package="C050-025X075" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO41Z10" value="ZF5,6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="0204/7" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="rcl" package="C050-025X075" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="rcl" package="C050-025X075" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0204/7" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/7" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="km" package="THICKPIN" value="HF out"/>
<element name="C18" library="rcl" package="C050-025X075" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="rcl" package="C050-025X075" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/7" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="km" package="THICKPIN" value="RX Bypass-2"/>
<element name="JP7" library="km" package="THICKPIN" value="RX Bypass-1"/>
<element name="T2" library="transistor-small-signal" package="SOT54E" value="BS170">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="rcl" package="0204/7" value="220k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="0204/7" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor-small-signal" package="SOT54E" value="BS170">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="km" package="THICKPIN" value="PTT"/>
<element name="R18" library="rcl" package="0204/7" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="rcl" package="0204/7" value="68">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="rcl" package="0204/7" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T3" library="transistor-small-signal" package="SOT54E" value="BS170">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="rcl" package="0204/7" value="220k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP9" library="km" package="THICKPIN" value="Low/High Power"/>
<element name="K1" library="relay" package="FINDER-30.22" value="FINDER-30.22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="K2" library="relay" package="FINDER-30.22" value="FINDER-30.22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="K3" library="relay" package="FINDER-30.22" value="FINDER-30.22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="E5-13" value="1000u/16">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="rcl" package="C050-025X075" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="km" package="MINIPOTI" value="5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="km" package="MINIPOTI" value="5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="km" package="MINIPOTI" value="5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value="82p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-025X075" value="82p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value="82p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-025X075" value="470p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="diode" package="DO41Z10" value="ZF5,6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="diode" package="DO41Z10" value="ZF5,6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="0204/7" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="0204/7" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="0204/7" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X03" value="PTT pol.">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value="68p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="rcl" package="0204/7" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C025-025X050" value="47n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="rcl" package="0207/2V" value="680">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="rcl" package="0204/7" value="680">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C025-025X050" value="47n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TR2" library="km_HF" package="DL_25X19_ANZ" value="BN43-3312">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="rcl" package="C1206" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="rcl" package="C025-025X050" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="rcl" package="C025-025X050" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="rcl" package="C025-025X050" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="rcl" package="C025-025X050" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="km" package="THICKPIN" value="GND"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="Q1" pad="P$2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="-"/>
<contactref element="Q2" pad="P$2"/>
<contactref element="Q3" pad="P$2"/>
<contactref element="TR1" pad="SM"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="S"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="S"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="S"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="K3" pad="22"/>
<contactref element="K2" pad="12"/>
<contactref element="TR3" pad="P1"/>
<contactref element="C17" pad="-"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="TR2" pad="S1"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="K2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="TR3" pad="S1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="TR3" pad="S2"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="P$1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q1" pad="P$3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="TR1" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="+"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="A1"/>
<contactref element="K2" pad="A1"/>
<contactref element="K3" pad="24"/>
<contactref element="K3" pad="A1"/>
<contactref element="K2" pad="14"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="+"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="TR1" pad="P1"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="TR2" pad="SM"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="TR1" pad="S1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="TR1" pad="S2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="K3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="K3" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="T2" pad="G"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="D"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="G"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="T2" pad="D"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="T3" pad="D"/>
<contactref element="K1" pad="A2"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="G"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="K1" pad="12"/>
<contactref element="K1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="K3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="K1" pad="21"/>
<contactref element="TR3" pad="P2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="K3" pad="14"/>
<contactref element="TR2" pad="S2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="P$3"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="TR2" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="P$3"/>
<contactref element="TR2" pad="P1"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="JP9" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="P$1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="P$1"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="K2" pad="A2"/>
<contactref element="K3" pad="A2"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
