<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="163" x2="0" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="163" x2="100" y2="163" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="163" x2="100" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<text>Tuner L-Board
DJ0ABR/DL1EV
U02</text>
<hole x="3" y="160" drill="3.2"/>
<hole x="97" y="160" drill="3.2"/>
<hole x="3" y="3" drill="3.2"/>
<hole x="97" y="3" drill="3.2"/>
<text>+12</text>
<text>+12</text>
<text>+12</text>
</plain>
<libraries>
<library name="km">
<packages>
<package name="PIN_4QMM">
</package>
<package name="G2RLK1A">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x norm. open, high current, Omron</description>
</package>
<package name="THICKPIN">
</package>
</packages>
</library>
<library name="km_HF">
<packages>
<package name="LUFTSPULE_DM8_RM11">
</package>
<package name="LUFTSPULE_DM20_RM9">
</package>
<package name="LUFTSPULE_DM12_STEHEND">
</package>
<package name="LUFTSPULR_L15XDM20">
</package>
<package name="LUFTSPULE_DM11_RM19">
</package>
<package name="LUFTSPULE_DM40_RM17">
</package>
<package name="KERN200_STEHEND_2PIN">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X20">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP3" library="km" package="PIN_4QMM" value=""/>
<element name="JP4" library="km" package="PIN_4QMM" value=""/>
<element name="K10" library="km" package="G2RLK1A" value=" ">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="K11" library="km" package="G2RLK1A" value=" ">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="K12" library="km" package="G2RLK1A" value=" ">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="K13" library="km" package="G2RLK1A" value=" ">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="K14" library="km" package="G2RLK1A" value=" ">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="K15" library="km" package="G2RLK1A" value=" ">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="K16" library="km" package="G2RLK1A" value=" ">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="K17" library="km" package="G2RLK1A" value=" ">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="L1" library="km_HF" package="LUFTSPULE_DM8_RM11" value="100nH"/>
<element name="L2" library="km_HF" package="LUFTSPULE_DM20_RM9" value="200nH"/>
<element name="L3" library="km_HF" package="LUFTSPULE_DM12_STEHEND" value="400nH"/>
<element name="L4" library="km_HF" package="LUFTSPULE_DM11_RM19" value="400nH"/>
<element name="L5" library="km_HF" package="LUFTSPULE_DM40_RM17" value="0"/>
<element name="L8" library="km_HF" package="KERN200_STEHEND_2PIN" value="1,28uH"/>
<element name="L7" library="km_HF" package="KERN200_STEHEND_2PIN" value="6,4uH"/>
<element name="L6" library="km_HF" package="KERN200_STEHEND_2PIN" value="3,2uH"/>
<element name="L9" library="km_HF" package="LUFTSPULR_L15XDM20" value="400nH"/>
<element name="L10" library="km_HF" package="LUFTSPULE_DM40_RM17" value="1,6uH"/>
<element name="K1" library="km" package="G2RLK1A" value=" ">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="L11" library="km_HF" package="LUFTSPULE_DM8_RM11" value="50nH"/>
<element name="JP5" library="km" package="THICKPIN" value=""/>
<element name="JP6" library="pinhead" package="2X20" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X20" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$24">
<contactref element="K12" pad="P@"/>
<contactref element="K12" pad="P"/>
<contactref element="K13" pad="S@"/>
<contactref element="K13" pad="S"/>
<contactref element="L4" pad="P$1"/>
<contactref element="L3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="K15" pad="P"/>
<contactref element="K15" pad="P@"/>
<contactref element="K16" pad="S"/>
<contactref element="K16" pad="S@"/>
<contactref element="L7" pad="1"/>
<contactref element="L6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="K13" pad="3"/>
<contactref element="K12" pad="3"/>
<contactref element="K11" pad="3"/>
<contactref element="K10" pad="3"/>
<contactref element="K17" pad="3"/>
<contactref element="K16" pad="3"/>
<contactref element="K15" pad="3"/>
<contactref element="K14" pad="3"/>
<contactref element="K1" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="37"/>
<contactref element="JP6" pad="38"/>
<contactref element="JP6" pad="39"/>
<contactref element="JP6" pad="40"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="JP3" pad="P$1"/>
<contactref element="K17" pad="P"/>
<contactref element="K17" pad="P@"/>
<contactref element="L8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RF3">
<contactref element="JP4" pad="P$1"/>
<contactref element="K1" pad="S"/>
<contactref element="K1" pad="S@"/>
<contactref element="L11" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="K12" pad="S"/>
<contactref element="K12" pad="S@"/>
<contactref element="K11" pad="P"/>
<contactref element="K11" pad="P@"/>
<contactref element="L2" pad="P$2"/>
<contactref element="L3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="K11" pad="S"/>
<contactref element="K11" pad="S@"/>
<contactref element="K10" pad="P"/>
<contactref element="K10" pad="P@"/>
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="L2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="K15" pad="S"/>
<contactref element="K15" pad="S@"/>
<contactref element="K14" pad="P"/>
<contactref element="K14" pad="P@"/>
<contactref element="L6" pad="1"/>
<contactref element="L10" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="K17" pad="S"/>
<contactref element="K17" pad="S@"/>
<contactref element="K16" pad="P"/>
<contactref element="K16" pad="P@"/>
<contactref element="L8" pad="1"/>
<contactref element="L7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="L4" pad="P$2"/>
<contactref element="L9" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="K13" pad="P"/>
<contactref element="K13" pad="P@"/>
<contactref element="K14" pad="S"/>
<contactref element="K14" pad="S@"/>
<contactref element="L5" pad="P$1"/>
<contactref element="L9" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="L10" pad="P$1"/>
<contactref element="L5" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="K10" pad="S@"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
<contactref element="K10" pad="S"/>
<contactref element="L11" pad="P$2"/>
<contactref element="K1" pad="P@"/>
<contactref element="K1" pad="P"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="K10" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="K10" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="K11" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="K11" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="K12" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="K12" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="K13" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="K13" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="K14" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="K14" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="K15" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="K15" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="K16" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="K16" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="K17" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="K17" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="18"/>
<contactref element="JP1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="JP6" pad="36"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="JP6" pad="35"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="JP6" pad="34"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="JP6" pad="33"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="JP6" pad="32"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="JP6" pad="31"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="JP6" pad="30"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="JP6" pad="29"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="JP6" pad="28"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="JP6" pad="27"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="JP6" pad="26"/>
<contactref element="JP1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="JP6" pad="25"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="JP6" pad="24"/>
<contactref element="JP1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="JP6" pad="23"/>
<contactref element="JP1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="JP6" pad="22"/>
<contactref element="JP1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="JP6" pad="21"/>
<contactref element="JP1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="JP6" pad="20"/>
<contactref element="JP1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="JP6" pad="19"/>
<contactref element="JP1" pad="22"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
