<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="79.5" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="79.5" y1="0" x2="79.5" y2="99.5" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="79.5" y1="99.5" x2="0" y2="99.5" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="99.5" x2="0" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<text>5W-PA V3</text>
<text>DJ0ABR</text>
<text>RF Input</text>
<text>+13,8V</text>
<text>Antenna</text>
<text>Receiver</text>
<text>GND</text>
<text>PTT</text>
<text>630m</text>
<text>+12V</text>
<text>6m</text>
<text>12/10</text>
<text>15</text>
<text>17/20</text>
<text>30/40</text>
<text>80</text>
<text>160</text>
</plain>
<libraries>
<library name="km_HF">
<packages>
<package name="TO200_SRCMITTTE_PINS">
</package>
<package name="KERN50_STEHEND_2PIN">
</package>
<package name="KERN30_STEHEND_2PIN">
</package>
<package name="SOT89">
</package>
<package name="DOPPELLOCH_25X19_KNAPP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="E2-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.032 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="E3,5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C050-075X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 7.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C050-050X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C050-055X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 5.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C1812">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C050-045X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 4.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0411V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0411, grid 3.81 mm</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOD80C">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="km">
<packages>
<package name="MINIPOTI">
</package>
<package name="THICKPIN1,5SQU">
</package>
<package name="THICKPIN">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="MELF">
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FINDER-30.22">
<description>&lt;b&gt;30 Series - Subminiature DIL relays 2 A&lt;/b&gt; Finder&lt;p&gt;
Source: http://www.farnell.com/datasheets/87634.pdf</description>
</package>
<package name="APF30212C">
<description>&lt;b&gt;Compliant with European standards 1a/1c 6A Slim power relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://pewa.panasonic.com/assets/pcsd/catalog/pf-catalog.pdf"&gt;Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="2X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R3" library="rcl" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603" value="1R5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0603" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="km_HF" package="TO200_SRCMITTTE_PINS" value="RD16HHF1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="E2-5" value="22u/16">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="km" package="MINIPOTI" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DR1" library="km_HF" package="KERN30_STEHEND_2PIN" value="FT37-43">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="E3,5-8" value="470uF/16">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="km" package="THICKPIN" value=""/>
<element name="T1" library="km" package="SOT23" value="IRLML2803">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0603" value="22k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0603" value="NC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="km" package="THICKPIN" value=""/>
<element name="D1" library="diode" package="SOD80C" value="ZF5,6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K2" library="relay" package="FINDER-30.22" value="FINDER-30.22">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K3" library="relay" package="FINDER-30.22" value="FINDER-30.22">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K4" library="relay" package="FINDER-30.22" value="FINDER-30.22">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K5" library="relay" package="FINDER-30.22" value="FINDER-30.22">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K6" library="relay" package="FINDER-30.22" value="FINDER-30.22">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K7" library="relay" package="FINDER-30.22" value="FINDER-30.22">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K8" library="relay" package="FINDER-30.22" value="FINDER-30.22">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C050-050X075" value="1n5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="C050-055X075" value="2n7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="C050-050X075" value="1n5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="rcl" package="C050-045X075" value="820p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="rcl" package="C050-050X075" value="1n5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="rcl" package="C050-050X075" value="1n5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="rcl" package="C050-045X075" value="820p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="rcl" package="C050-045X075" value="270p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="rcl" package="C050-050X075" value="560p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="rcl" package="C050-050X075" value="560p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="rcl" package="C050-045X075" value="270p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="rcl" package="C050-045X075" value="150p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="rcl" package="C050-045X075" value="270p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="rcl" package="C050-045X075" value="270p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="rcl" package="C050-045X075" value="150p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="rcl" package="C050-045X075" value="150p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C32" library="rcl" package="C050-045X075" value="270p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C33" library="rcl" package="C050-045X075" value="270p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C34" library="rcl" package="C050-045X075" value="150p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C35" library="rcl" package="C050-045X075" value="68p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C36" library="rcl" package="C050-045X075" value="150p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C37" library="rcl" package="C050-045X075" value="150p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C38" library="rcl" package="C050-045X075" value="68p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C39" library="rcl" package="C1812" value="47p/NPO-C0G/3kV">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C40" library="rcl" package="C1812" value="100p/NPO-C0G/3kV">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C41" library="rcl" package="C1812" value="100p/NPO-C0G/3kV">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C42" library="rcl" package="C1812" value="47p/NPO-C0G/3kV">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L4" library="km_HF" package="KERN50_STEHEND_2PIN" value="35Wnd 4,7uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L6" library="km_HF" package="KERN50_STEHEND_2PIN" value="35Wnd 4,7uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L7" library="km_HF" package="KERN30_STEHEND_2PIN" value="26Wdg/2,5uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L8" library="km_HF" package="KERN30_STEHEND_2PIN" value="27Wnd/2,7uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L9" library="km_HF" package="KERN30_STEHEND_2PIN" value="26Wdg/2,5uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L10" library="km_HF" package="KERN30_STEHEND_2PIN" value="16Wnd/0,92uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L11" library="km_HF" package="KERN30_STEHEND_2PIN" value="17Wdg/1,04uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L12" library="km_HF" package="KERN30_STEHEND_2PIN" value="16Wnd/0,92uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L16" library="km_HF" package="KERN30_STEHEND_2PIN" value="11Wdg/0,44uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L17" library="km_HF" package="KERN30_STEHEND_2PIN" value="12Wdg/0,52uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L18" library="km_HF" package="KERN30_STEHEND_2PIN" value="11Wdg/0,44uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L19" library="km_HF" package="KERN30_STEHEND_2PIN" value="9Wdg/0,29uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L20" library="km_HF" package="KERN30_STEHEND_2PIN" value="10Wdg/0,36uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L21" library="km_HF" package="KERN30_STEHEND_2PIN" value="9Wdg/0,29uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L22" library="km_HF" package="KERN30_STEHEND_2PIN" value="6Wdg/130nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L23" library="km_HF" package="KERN30_STEHEND_2PIN" value="6Wdg/130nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L24" library="km_HF" package="KERN30_STEHEND_2PIN" value="6Wdg/130nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="km" package="THICKPIN1,5SQU" value="Antenna"/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="2X06" value="Bandumschaltung">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L13" library="km_HF" package="KERN30_STEHEND_2PIN" value="11Wdg/0,44uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L14" library="km_HF" package="KERN30_STEHEND_2PIN" value="12Wdg/0,52uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L15" library="km_HF" package="KERN30_STEHEND_2PIN" value="11Wdg/0,44uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K1" library="relay" package="FINDER-30.22" value="FINDER-30.22">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C050-055X075" value="6n8">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C050-075X075" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C050-055X075" value="6n8">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="km_HF" package="KERN50_STEHEND_2PIN" value="64Wdg/20uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="km_HF" package="KERN50_STEHEND_2PIN" value="64Wdg/20uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C43" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C44" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C45" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C46" library="rcl" package="C1206" value="470p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C49" library="rcl" package="C1206" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C50" library="rcl" package="C1206" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C51" library="rcl" package="C1206" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C52" library="rcl" package="C1812" value="180p/NPO-C0G/3kV">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C47" library="rcl" package="C1206" value="100p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C48" library="rcl" package="C1206" value="100p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C53" library="rcl" package="C1206" value="NC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C54" library="rcl" package="C1206" value="NC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C55" library="rcl" package="C1206" value="NC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="0411V" value="100/2W">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="R0603" value="51">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="R0603" value="68">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="R0603" value="120">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C56" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C57" library="rcl" package="C0805" value="10u/16">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="km" package="MINIPOTI" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C58" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="10u/16">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C1206" value="470p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="km_HF" package="SOT89" value="RD01MUS2 (PD84001)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K9" library="relay" package="APF30212C" value="FIN 34.51 12V">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="km" package="THICKPIN1,5SQU" value="RX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TR1" library="km_HF" package="DOPPELLOCH_25X19_KNAPP" value="BN43-3312">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="C1206" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C59" library="rcl" package="C1206" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C60" library="rcl" package="C1206" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="km" package="MELF" value="1N4001 SMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="P$2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
<contactref element="C42" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C43" pad="2"/>
<contactref element="C44" pad="2"/>
<contactref element="C45" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="C57" pad="1"/>
<contactref element="C58" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2@1"/>
<contactref element="TR1" pad="S1"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="DR1" pad="P$2"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="K8" pad="A1"/>
<contactref element="K7" pad="A1"/>
<contactref element="K6" pad="A1"/>
<contactref element="K5" pad="A1"/>
<contactref element="K4" pad="A1"/>
<contactref element="K3" pad="A1"/>
<contactref element="K2" pad="A1"/>
<contactref element="JP4" pad="10"/>
<contactref element="K1" pad="A1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="C57" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="K9" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q1" pad="P$3"/>
<contactref element="C52" pad="2"/>
<contactref element="TR1" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="FILTER">
<contactref element="K2" pad="11"/>
<contactref element="K3" pad="11"/>
<contactref element="K1" pad="11"/>
<contactref element="K4" pad="11"/>
<contactref element="K5" pad="11"/>
<contactref element="K6" pad="11"/>
<contactref element="K7" pad="11"/>
<contactref element="K8" pad="11"/>
<contactref element="TR1" pad="S2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="DR1" pad="P$1"/>
<contactref element="C52" pad="1"/>
<contactref element="TR1" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ANTENNE">
<contactref element="K2" pad="21"/>
<contactref element="K3" pad="21"/>
<contactref element="K1" pad="21"/>
<contactref element="K4" pad="21"/>
<contactref element="K6" pad="21"/>
<contactref element="K7" pad="21"/>
<contactref element="K8" pad="21"/>
<contactref element="K5" pad="21"/>
<contactref element="K9" pad="NO"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="L7" pad="P$2"/>
<contactref element="L8" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="L8" pad="P$2"/>
<contactref element="L9" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="L9" pad="P$2"/>
<contactref element="K3" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="L7" pad="P$1"/>
<contactref element="K3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="L13" pad="P$1"/>
<contactref element="K5" pad="14"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="L13" pad="P$2"/>
<contactref element="L14" pad="P$1"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C59" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="L14" pad="P$2"/>
<contactref element="L15" pad="P$1"/>
<contactref element="C59" pad="2"/>
<contactref element="C60" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="L16" pad="P$1"/>
<contactref element="K6" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="L16" pad="P$2"/>
<contactref element="L17" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="L17" pad="P$2"/>
<contactref element="L18" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="L18" pad="P$2"/>
<contactref element="K6" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="C39" pad="1"/>
<contactref element="L22" pad="P$1"/>
<contactref element="K8" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="L22" pad="P$2"/>
<contactref element="L23" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="L23" pad="P$2"/>
<contactref element="L24" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="C42" pad="1"/>
<contactref element="L24" pad="P$2"/>
<contactref element="K8" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="K2" pad="A2"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="K3" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="K4" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="JP4" pad="7"/>
<contactref element="K5" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="JP4" pad="9"/>
<contactref element="K6" pad="A2"/>
<contactref element="C43" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="K8" pad="A2"/>
<contactref element="JP4" pad="12"/>
<contactref element="C45" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PTT">
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="K9" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="K1" pad="A2"/>
<contactref element="JP4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="C44" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="11"/>
<contactref element="K7" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="C46" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
<contactref element="K1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="C49" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="L10" pad="P$1"/>
<contactref element="K4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="C49" pad="2"/>
<contactref element="C50" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="L10" pad="P$2"/>
<contactref element="L11" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="C50" pad="2"/>
<contactref element="C51" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="L11" pad="P$2"/>
<contactref element="L12" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="C51" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="L12" pad="P$2"/>
<contactref element="K4" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="C47" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="L4" pad="P$1"/>
<contactref element="K2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="C48" pad="1"/>
<contactref element="C47" pad="2"/>
<contactref element="L6" pad="P$1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="L4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="C48" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="L6" pad="P$2"/>
<contactref element="K2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="C53" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="L19" pad="P$1"/>
<contactref element="K7" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="C53" pad="2"/>
<contactref element="C54" pad="1"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="L19" pad="P$2"/>
<contactref element="L20" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="C54" pad="2"/>
<contactref element="C55" pad="1"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="L20" pad="P$2"/>
<contactref element="L21" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="C55" pad="2"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="L21" pad="P$2"/>
<contactref element="K7" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="C56" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="C58" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C56" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C46" pad="2"/>
<contactref element="L3" pad="P$1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="L3" pad="P$2"/>
<contactref element="K1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="JP3" pad="P$1"/>
<contactref element="K9" pad="COM"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="K9" pad="NC"/>
<contactref element="JP5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="C60" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="L15" pad="P$2"/>
<contactref element="K5" pad="24"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
